Добрый день, уважаемые обучающиеся. В связи с переходом на электронное обучение с применением дистанционных технологий, вам выдается материал дистанционно.

У нас с вами наступает период учебной практики. В связи со сложившейся ситуацией, вам будут направлены лекционные записи, которые вам необходимо будет изучить и записать конспект, начертить все необходимые графические изображения и создать технологические карты при необходимости.

Домашнее задание переслать мастеру производственного обучения, Склярову Андрею Константиновичу, на электронный адресfanat2401@mail.ru

**Дистанционный урок УП 01**

**№ 11 - 6 часов группа № 26а**

(согласно КТП на 1-2 полугодие 2019-2020г)

**Тема:** «Выполнение визуально-измерительного контроля точности

сборки конструкций под сварку»

При выполнении сварочных работ, от самого начала и до конца, необходима проверка, подтверждающая качество результата. С течением времени эксплуатации конструкции, на которую накладывался сварочный шов, может потребоваться повторное обследование, чтобы удостовериться в сохранности соединения и безопасности использования изделия. Для этого применяется визуальный и измерительный контроль сварных соединений. Его параметры определяет

ГОСТ 23479-79.

Домашнее задание:

1. Определить в чем суть метода?
2. Какие дефекты им можно выявить?
3. Когда и как он проводится?
4. Перечислить необходимый инструмент?
5. Изобразить графически, последовательные действия.